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Коммерческое предложение

42 SE
	
	
Описание:

Полуавтоматическая электрическая машина для формирования и навивки металлической спирали




	Параметры
	Значение

	Производство:
	Германия

	Рабочая ширина переплета, max (мм):
	100 - 420

	Максимальный формат переплета, мм:
	420x500 (min 100x15)

	Максимальная толщина переплета, мм:
	16 (min 3.5)

	Производительность:
	600

	Возможный диаметр проволоки:
	0.8-1.2 мм ( пружины 6-24 мм)

	Шаг:
	5, 6, 8

	Время, необходимое для замены диаметра, мин.:
	15 (5 мин. для формата)

	Габариты, мм:
	2000х1500х1500

	Вес, кг:
	125

	Электропитание, Вт:
	230/250 В /50Гц /0,37 кВт

	Назначение:
	полуавтоматическая электрическая машина для формирования и навивки металлической спирали



Фактические параметры товара могут  отличаться от заявленного производителем в технической документации как в большую, так и в меньшую сторону в пределах допустимой погрешности не более 10%. 
Это в равной степени относится как к размеру частиц, так и к уровню шума, скорости и количеству уничтожаемых  листов. Данная погрешность является технологической нормой и не считается дефектом.
На изменение параметров может оказывать влияние плотность уничтожаемой бумаги и фактическое напряжение в сети.


Цена: 

Гарантия:
Сроки поставки товара:
Срок действия ценового предложения:





Генеральный директор                                                                  Миронов Б.Б.
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